{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Tabelle1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,3],[32,1,32,3],[31,0,34,0],[31,4,32,4],[33,1,33,4],[37,0,38,0],[3,1,3,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[30,1,30,3],[25,1,25,3],[28,1,28,3],[38,1,38,4],[37,1,37,4],[20,4,23,4],[0,0,0,3],[9,4,9,7],[8,4,8,8],[19,1,19,3],[11,1,11,3],[10,0,11,0],[8,1,8,3],[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tabellarische Übersicht\nRoms, Bootloader, Flashvorgang"]
[]
[null,"Garantieverlust"]
[null,"Die Garantie des Herstellers bzw. Providers ist dann erloschen, wenn das eingeschickte Gerät\n1.) nicht über einen offiziellen BootLoader verfügt und/oder\n2.) nicht mit einem offiziellen ROM des Providers oder, bei \"freien\" Geräten, einem offiziellem ROM von HTC bestückt ist."]
[]
[null,"Was ist der \"Bootloader\"?"]
[null,"Den Bootloader beim HD kann man vergleichen mit einem Bios beim PC. Gleichzeitig prüft er im Zusammenspiel mit dem Flash Programm und der Seriennummer des Geräts die Rechtmäßigkeit des Zugriffs auf den ROM-Speicher. Will man z.B. ein O2 Rom auf einen T-Mobile gebrandeten HD spielen, verweigert er den Zugriff. Deswegen braucht man, um ein nicht originales ROM zu flashen, auch ein manipuliertes Flash-Programm (LeoCustomRuu.exe) und einen manipulierten Bootloader. "]
[]
[null,"Was gibt es für ROMS?"]
[null,"Custom-Rom (gekochtes Rom)","Offizielles Rom","Radio-Rom"]
["Standard Datei Format","*.nbh","*.exe","*.nbh (Custom) / *.exe (Offiziell)"]
[null,"Liegt ein Rom nur als *.exe vor, kann man es in *.zip umbennen und entpacken. Die enthaltene *.nbh Datei im entpackten Ordner ist das eigentliche Rom."]
["Enthält Radio Rom","Entscheidung des Kochs / normalerweise nicht","Ja","Ja"]
["Überschreibt das vorhandene Radio-Rom","Wenn Radio-Rom im Custom Rom vorhanden","Ja","Ja"]
["Enthält Bootloader (SPL)","Nein","Ja","Nein"]
["Überschreibt den vorhandenen Bootloader","Nein","Nur, wenn von SD-Karte geflasht wird","Nein"]
["Enthält Betriebssystem-Rom","Ja","Ja","Nein"]
["Überschreibt das vorhandene Betriebssystem-Rom","Ja","Ja","Nein"]
[]
[null,"Mögliche Bootloader",null,null,"Wichtig!"]
[null,"H-SPL (Hard-SPL)","S-SPL(Soft-SPL)","Original SPL","Es gibt für den HD2 einige weitere SPL Versionen: 1.66.0000, 2.xx.xxxx - diese kommen teilweise mit offiziellen ROMs, teilweise mit den US Test ROMs. Bei diesen Versionen nützt euch HSPL nur zum aufspielen. Danach ist es nutzlos. HSPL ist auf den BootLoader 1.42 ausgelegt und somit nicht kompatibel. Ist das Kind in den Brunnen gefallen, hilft nur die sogenannte GoldCard oder das erneute flashen des zum Gerät gehörenden Original Roms.\nHinweise zur GoldCard befinden sich im Forum und werden hier später nachgereicht.\n\nDanke für diesen Hinweise an TicTac0566 & fooox1"]
["Versionmeldung im Bootloader-Modus","1.42 HSPL",null,"1.42.0000"]
["Wie zu installieren","Über ActiveSync bzw. Windows Mobile Device Center mit der \"HSPL.exe\".\nÜberschreibt dauerhaft den Original Bootloader","Wird nur temporär gestartet, verändert den original Bootloader nicht. Vor dem Starten der SSPL.exe muss der HD manuell oder per Tool in den Boot-Loader-Modus gebracht werden","Ist vorinstalliert und in jedem Original-Rom vorhanden. Überschreibt einen HSPL aber nur beim flashen über SD-Karte"]
["Was ist mit welchem Bootloader Flashbar","alle Radio-, Custom- & offizielle Roms","Custom & offizielle Roms","nur offizielle Roms des zum Gerät passenden Providers oder offizielle HTC Roms"]
[]
[null,"Wie wird geflasht?"]
["Bootloader (SPL)","H-SPL (Hard-SPL)","S-SPL(Soft-SPL)","Original SPL","SD-Karte"]
["Über SD-Karte - Vorbereitung",null,null,null,"HSPL muss installiert sein / das zu flashende Rom muss als \"leoimg.nbh\" im Root-Ordner der Karte liegen"]
["Über PC - Vorbereitung 1","Active Sync / MobileDeviceCenter installieren"]
["Über PC - Vorbereitung 2","In einem Ordner muss sich das Flashprogramm \"LeoCustomRuu.exe\" und das zu flashende Rom *.nbh befinden ","In einem Ordner muss sich das Flashprogramm \"SSPL.exe\" und das zu flashende Rom *.nbh befinden ","Keine"]
["HD mit dem PC verbinden","Ja - warten, bis Verbindung besteht",null,null,"Nein"]
["HD in den Bootloadermodus versetzen","Optional aber sinnvoll vor dem ersten Flash Vorgang nach dem ActiveSync/MobileDeviceCenter installiert wurde"]
[null,"Es gibt mehrere Treiber die vom PC für das Mobile Gerät installiert werden. In dem Moment wo der HD in den Bootloader-Modus versetzt wird, muss Windows einen anderen Treiber (Serial) installieren. Dies kann beim ersten mal länger dauern. Das Flashprogramm bricht deswegen evtl. mit Fehlermeldung ab, weil es das Gerät nach einer bestimmten Zeit nicht finden kann. Dann Flashprogramm einfach nochmal starten, wenn Verbindung steht.\nDeswegen ist es sinnvoll vor dem allerersten Flashvorgang das Gerät vor dem Starten des Flashprogramms in den BootLoader-Modus zu versetzen, Windows den Treiber suchen und installieren zu lassen (\"HTC USB Sync\") und danach erst das Flashprogramm zu starten.\nWie komme ich manuell in den Bootloader-Modus?\nGerät einschalten - Abdeckung entfernen - Volume Down Knopf  und roten SoftReset Knopf auf der Rückseite gedrückt halten"]
[null,"Grundsätzlich erforderlich"]
[null,"Nein","Ja","Nein","Ja"]
["Flash-Vorgang","LeoCustomRuu.exe starten und die Warnhinweise verstehen, anklicken und mit OK's bestätigen","SSPL.exe starten","Original Rom *.exe starten und Warnhinweise verstehen, anklicken und mit OK's bestätigen","Startet automatisch."]
[]
["Links","Ausführliche Anleitung von TicTac0566. Hier findet ihr auch die \"LeoCustomRuu.exe\" und die \"HSPL.exe\" zum Download."]
[null,"Weitere ausführliche Anleitung zum flashen von Carassius im Thread von fooox1. Hier gibts es die oben genannten Dateien als zip."]